**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Наименование показателей товара** | **Значения показателей** |
| **Кушетка процедурная ОДК-4** | **Функциональные и технические характеристики изделия:** | |
| 1. Описание конструкции. | 4-х секционная, стационарная |
| Основание ложа кушетки: фанера, мм | 9 |
| Матрас: поролон высотой, мм | 50 |
| Обивка кушетки: высококачественная экокожа (Konrad Hornschuch AG, Германия) – износостойкий, светостойкий материал, устойчивый к дезинфицирующим растворам, биологическим жидкостям, абразивам, к воспламенению, прочный на разрыв. Соответствует требованиям к медицинским продуктам по DIN EN ISO 10993-5+10. Широкая цветовая гамма (в наличии около 30 цветов) | есть |
| Число раздельно регулируемых электроприводов, шт. | 4 |
| Электрическая регулировка высоты кушетки электроприводом в диапазоне, см | 63 - 95 |
| Электрическая регулировка угла наклона спинки электроприводом в диапазоне, град. | 60 |
| Электрическая регулировка угла наклона опоры для ног электроприводом в диапазоне, град. | 50 |
| Электрическая регулировка прогиба подколенной части кушетки электроприводом. | есть |
| Способ регулировки электропривода | Проводной пульт управления |
| Размеры кушетки: Длина х Ширина х Высота, см | 210х68х63(95) |
| Кушетка оснащена отверстием для лица, плотно закрывающимся специальной подушкой-вкладышем | есть |
| Для удобства перемещения кушетка оснащена колесами. Для стабилизации положения кушетки при процедуре массажа колесная пара при помощи эксцентрика поднимается. Кушетка при этом устойчиво становится на ножки, оснащенные пластиковыми вставками не царапающими покрытие пола. | есть |
| Металлическое основание кушетки покрашено порошковой краской (цвет по каталогу RAL) | есть |
| Вес кушетки, кг | 74 |
| Максимальная равномерная нагрузка, кг | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Доп. опция | Откидывающиеся подлокотники |  |